[bookmark: _GoBack]附件：
设备购置询价单
	询价单位
	吉林省养蜂科学研究所

	项目名称
	吉林省蜜蜂资源野外科学观测研究站体视显微镜和生物显微镜采购项目

	商品名称
	参数、配置要求
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	[bookmark: OLE_LINK1]1.体视显微镜
	参数：变倍比 9.1:1，变倍范围 0.6–5.5X，工作距离 125mm，放大倍数 6X–55X，配置 10X (23) 目镜，瞳距调节范围 50–76mm，能够明场、简易偏光、暗场、倾斜照明多种观察方式。
配件：体视显微镜主机1套，双目镜筒1套，10X目镜1套，透反射光源底座1套。
	1台
	
	
	

	2.体视显微镜
	参数：变倍比 7.5:1，变倍范围 0.67–5X，工作距离 125mm，放大倍数 6.7X–50X，配置 10X (23) 目镜，瞳距调节范围 50–76mm，能够明场、简易偏光、暗场、倾斜照明观察方式。
配件：体视显微镜主机1套，双目镜筒1套，10X目镜1套，透反射光源底座1套。
	2台
	
	
	

	3.生物显微镜
	参数：1、无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。2、明场观察。3、五位物镜转换器。4、带同轴粗、精调焦, 有上限停止位置，高精度微调旋钮。5、总放大倍数40-1000x。6、三目镜筒。7、LED光源，色温＜6500K。8、目镜10x视场数≥20mm。9、聚光镜带有与物镜放大倍数相匹配的孔径光栏彩色标记。10、同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。11、平场消色差明场物镜。4x物镜： N.A≥0.10，10x物镜：N.A≥0.25，20x物镜：N.A≥0.40，40x物镜：N.A≥0.65，100x物镜：N.A≥1.25 Oil。12、可实现无人员控制，自动关机功能。13、最少可连接五人共览装置，便于后续进行一对一镜下指导。14、相机≥1500万像素。15.计算机：四核 I5、8G 内存、1TB 硬盘、1G 独显，Win 专业版系统，22 寸显示器。16、配件：生物显微镜主机1套，三目镜筒1套，10X目镜1套，物镜4X,10X,20X,40X,100X1套，五孔物镜转盘1颗，机械载物台1套，聚光镜1颗，科研级成像及软件1套，电脑1套。
	3套
	
	
	

	合计总价（含税）：           元
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